**附件1 国控水站试配送标准物质/质控样品规格及数量**

**表1 国控水站试配送标准物质/质控样品规格及数量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 浓度（mg/L） | 规格（mL） | 数量（支/瓶） | 备注 |
| 总磷 | 100 | 100 | 1 | 月质控多点线性核查或日质控 |
| 0.234 | 20 | 2 | 日质控 |
| 总氮 | 100 | 100 | 1 | 月质控多点线性核查或日质控 |
| 2.40 | 20 | 2 | 日质控 |
| 氨氮 | 100 | 100 | 1 | 月质控多点线性核查或日质控 |
| 0.947 | 20 | 2 | 日质控 |
| pH（无量纲） | 4.00 | 500 | 1 | 周核查 |
| 6.86 | 500 | 1 | 周核查 |
| 9.18 | 500 | 1 | 周核查 |
| 电导率 | 1408μS/cm | 500 | 1 | 周核查 |
| 714μS/cm | 500 | 1 | 周核查 |

注：每家运维机构至少在2个国控水站使用总磷、总氮、氨氮低浓度质控样品做日质控核查。